Техническая спецификация для оказания услуг 
по устройству (монтажу) системы пожарной сигнализации
Устройство системы пожарной сигнализации, включая поставку необходимых оборудования, комплектующих и материалов, монтаж, прокладку кабельных линий, подключение, программирование, настройку и пусконаладочные работы на 2026 год
Исполнитель выполняет полный комплекс работ «под ключ», включая поставку необходимого оборудования, комплектующих и расходных материалов, монтаж оборудования, прокладку и крепление кабельных линий, подключение, программирование, настройку, проверку работоспособности, пусконаладочные работы и сдачу полностью работоспособной системы Заказчику.
Услуг по устройству (монтажу) системы пожарной сигнализации Исполнитель обеспечивает поставку и использование необходимых материалов, комплектующих и расходных материалов, предусмотренных данной технической специфике
Перечень оборудования и материалов
для устройства (монтажа) системы пожарной сигнализации
	№
	Наименование оборудования/материалов
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, не менее 24 контролируемых зон/шлейфов
	шт.
	1

	2
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, не менее 12 контролируемых зон/шлейфов
	шт.
	1

	3
	Прибор/блок речевого оповещения о пожаре
	шт.
	2

	4
	Акустическая система для системы оповещения
	шт.
	16

	5
	Источник бесперебойного/резервного электропитания
	шт.
	2

	6
	Извещатель пожарный тепловой
	шт.
	5

	7
	Извещатель пожарный дымовой
	шт.
	228

	8
	Оповещатель пожарный звуковой (сирена)
	шт.
	3

	9
	Световое табло «Шығу/Выход»
	шт.
	37

	10
	Аккумуляторная батарея 12V/7Ah или с характеристиками не ниже требуемых системой
	шт.
	4

	11
	Извещатель пожарный ручной
	шт.
	37

	12
	Кабель для системы оповещения/электропитания соответствующего назначения
	м
	240

	13
	Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации соответствующего назначения
	м
	1400

	14
	Кабельный канал
	м
	1400

	15
	Комплекс монтажных и пусконаладочных работ
	услуга
	1


Требования к материалам

Все оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными, исправными, совместимыми между собой и обеспечивать полноценную работу единой системы пожарной сигнализации.

Поставщик за свой счет осуществляет доставку оборудования и материалов на объект, разгрузку, монтаж и крепление пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов, источников питания, оповещателей и световых табло; прокладку кабельных линий в кабель-каналах; соединение и коммутацию оборудования; маркировку линий; программирование и настройку системы; проверку каждого извещателя и шлейфа; комплексное испытание системы; пусконаладочные работы.

Кабельные линии и оборудование должны монтироваться аккуратно, с обеспечением надежного крепления и защиты от механических повреждений. Места установки извещателей, ручных извещателей, оповещателей и другого оборудования определяются в соответствии с проектными решениями/схемой размещения и требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан в области пожарной безопасности.
Өрт дабылы жүйесін орнату (монтаждау) бойынша
қызмет көрсетуге арналған техникалық сипаттама
2026 жылға өрт дабылы жүйесін орнату, оның ішінде қажетті жабдықтарды, жинақтаушы бөлшектер мен материалдарды жеткізу, монтаждау, кабельдік желілерді төсеу, қосу, бағдарламалау, баптау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындау.

Орындаушы қажетті жабдықтарды, жинақтаушы бөлшектер мен шығыс материалдарын жеткізуді, жабдықтарды монтаждауды, кабельдік желілерді төсеу мен бекітуді, қосуды, бағдарламалауды, баптауды, жұмысқа қабілеттілігін тексеруді, іске қосу-баптау жұмыстарын және толық жұмыс істейтін жүйені Тапсырыс берушіге тапсыруды қоса алғанда, жұмыстардың толық кешенін «кілтпен тапсыру» қағидаты бойынша орындайды.

Өрт дабылы жүйесін орнату (монтаждау) қызметтерін көрсету кезінде Орындаушы осы техникалық сипаттамада көзделген қажетті материалдарды, жинақтаушы бөлшектерді және шығыс материалдарын жеткізуді және пайдалануды қамтамасыз етеді.

Өрт дабылы жүйесін орнатуға (монтаждауға) арналған
жабдықтар мен материалдардың тізбесі
	№
	Жабдықтардың/материалдардың атауы
	Өлш. бірл.
	Саны

	1
	Күзет-өрт қабылдау-бақылау аспабы, кемінде 24 бақыланатын аймақ/шлейф
	дана
	1

	2
	Күзет-өрт қабылдау-бақылау аспабы, кемінде 12 бақыланатын аймақ/шлейф
	дана
	1

	3
	Өрт туралы дауыстық хабарлау аспабы/блогы
	дана
	2

	4
	Хабарлау жүйесіне арналған акустикалық жүйе
	дана
	16

	5
	Үздіксіз/резервтік электр қоректендіру көзі
	дана
	2

	6
	Жылулық өрт хабарлағышы
	дана
	5

	7
	Түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	228

	8
	Дыбыстық өрт хабарлағышы (сирена)
	дана
	3

	9
	«Шығу/Выход» жарықтық таблосы
	дана
	37

	10
	12V/7Ah аккумуляторлық батарея немесе жүйе талаптарынан төмен емес сипаттамалары бар батарея
	дана
	4

	11
	Қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	37

	12
	Хабарлау/электр қоректендіру жүйесіне арналған тиісті мақсаттағы кабель
	м
	240

	13
	Өрт дабылы жүйелеріне арналған тиісті мақсаттағы отқа төзімді кабель
	м
	1400

	14
	Кабельдік арна
	м
	1400

	15
	Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының кешені
	қызмет
	1


Материалдарға қойылатын талаптар
Барлық жабдықтар мен материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарамды, өзара үйлесімді болуы және бірыңғай өрт дабылы жүйесінің толыққанды жұмысын қамтамасыз етуі тиіс.

Жеткізуші өз қаражаты есебінен жабдықтар мен материалдарды объектіге жеткізуді, түсіруді, өрт хабарлағыштарын, қабылдау-бақылау аспаптарын, қоректендіру көздерін, хабарлағыштар мен жарықтық таблоларды монтаждау және бекітуді; кабельдік желілерді кабельдік арналарда төсеуді; жабдықтарды қосу және коммутациялауды; желілерді таңбалауды; жүйені бағдарламалау мен баптауды; әрбір хабарлағыш пен шлейфті тексеруді; жүйені кешенді сынауды; іске қосу-баптау жұмыстарын жүзеге асырады.

Кабельдік желілер мен жабдықтар сенімді бекітіліп, механикалық зақымданудан қорғалуы қамтамасыз етіле отырып, ұқыпты монтаждалуы тиіс. Хабарлағыштарды, қолмен іске қосылатын хабарлағыштарды, хабарлау құрылғыларын және басқа жабдықтарды орнату орындары жобалық шешімдерге/орналастыру сызбасына және Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес айқындалады.
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